云服务器配置要求

**采购需求：用于我司保函平台系统云服务**

**资质要求：具有增值电信业务经营许可证，网络托管业务ISO 22301 ，业务连续性管理体系证书，内容识别服务系统测试证书**

**配置要求：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 内容 |  | | 组件 |
| 负载均衡 | CPU:4核8线程，内存: 16G，硬盘: 200G | | nginx、前端程序 |
| 管理端 | 主 | CPU:4核8线程，内存:16G，硬盘: 200G | 应用 |
| 备 | CPU:4核8线程，内存:16G，硬盘: 200G | 应用 |
| 中间件服务器 |  | CPU:4核8线程，内存:16G，硬盘: 100G | zookeeper、redis |
| 数据库、文件服务器 | 主 | CPU:4核8线程，内存:16G，硬盘:1T | mysql、 minio |
| 备 | CPU:4核8线程，内存:16G，硬盘:1T | mysql、 minio |
| 测试服务器 |  | CPU:4核8线程，内存: 16G，硬盘: 200G |  |
| 备注 | 硬盘如果是固态最好，没有固态的话至少要15000转的 | | |